공고번호		게시기간
배산오투 제22-49호		9월 5일~9월 8일

제4-11차 입주자대표회의 결과 공고

제1호 의안	중앙광장 분수대 리모델링(바닥분수) 입찰의 건	의결

- 공사 업체를 선정하기 위한 입찰을 진행함에 있어 바닥분수의 형식, 분수 노즐의 갯수 및 선정         방법 등 몇가지 사안이 사전에 논의되어야 할 필요성이 있음.

- 기존 분수의 형식

① 분수대 규격 ➪ 7000×7000×200~280(mm) / 분수대 테두리 지압로 폭 ➪ 1500(mm)

② 전기 및 급수시설 규격 ➪ 220V 남문 경비실에서, 급수 관경 15(mm)

- 리모델링 바닥분수의 규격

① 분수노즐 개수 : 36개  ② 전기시설 : 3상 380V로 지하주차장 105동앞 분전반에서 연결(60~70m)

③ 분수대 수조 형식

A형식 ➪ 수조를 300~400mm 올리는 방안(지압로에 경사 지면 발생)

B형식 ➪ 수조 전체를 300~400mm 깊이를 파취하는 방안

C형식 ➪ 수조 일부분 또는 외부에(1500×2000×800mm) 기계실 겸 저수조를 설치하고,

나머지 수조 바닥은 배관 설치 가능하도록 화강석 마감재만 제거하는 방안

- 업체 선정 방법

1안 ➪ 입찰 공고문과 현장설명회에서 노즐 갯수, 전기 배선, 분수대 형식(기계실), 수조형태 등               리모델링 신규 시설에 대한 시방서를 제시하고 입찰하는 방안 ➪ 최저가격(같은 조건이므로)

2안 ➪ 노즐 개수, 전기 배선 등 기본적인 사항만 제시하고 분수대 형식(기계실), 수조형태 등은 입찰하는           업체에게 제시하게 하여 입찰 후, 각 업체가 제시한 시설에 대해 사업설명회를 개최하여 선정

➪ 적격심사(설명회를 듣고 점수제로 우리아파트에 적합한 시설을 제시한 업체)

◈ 의결사항 : 2안 / 적격심사 (기본사항만 제시하고 분수대 형식(기계실), 수조형태 등은 입찰업체에서                                 제시하는 방안을 사업설명회를 통해 심사하여 선정)

제2호 의안	디지털계량기(수도, 온수, 적산열량계) 교체의 건	의결

- 디지털계량기의 내용연수는 보통 7~8년으로 추산하고 있는데, 우리아파트는 8년차가 되며 올해

여름부터 수도계량기의 오작동이 빈번하게 발생하여 교체하고 있음.

- 당아파트 관리규약 별표 2, 3 ‘계량기의 교체 비용은 관리비로 부담한다’에 의거하여                 수선충당금으로 처리하여 왔으나,

- 예산안 수립시 계상되지 않은 금액으며, 향후에도 내용연수를 도과한 계량기의 오작동은 수시로        발생할 것으로 예상되는 바,

- 하자소송 손해배상금 1천만원을 계량기 교체 비용으로 충당하여 처리하기로 의결함.

▣ 기타안 건

1. 전기차충전기(지하주차장 10대) 교체의 건

- 현재 지하주차장에 설치되어 있는 에버온충전기(10대)가 3년이 경과하며 고장이 발생하고 있으며,

- 올해 지상에 설치한 G차저 충전기와 호완의 불편, 로밍요금의 발생 및 충전요금이 비교우위에 있다고

판단되어 계약기간이 도래하는 12월에 지하주차장 충전기(10대)를 G차저충전기로 교체하기로 의결함.

(산자부 보조사업)

배산제일오투그란데 입주자대표회장